**Príloha č. 3 Technická špecifikácia**

**„Dobudovanie zázemia obchodnej spoločnosti MK TECH TRADE, s.r.o. za účelom podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v oblasti krajinnej architektúry – modulové kontajnery“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia zákazky:** | **„Dobudovanie zázemia obchodnej spoločnosti MK TECH TRADE, s.r.o. za účelom podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v oblasti krajinnej architektúry – modulové kontajnery“** |
| **Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti** |  |
| Obchodné meno: |  |
| Obchodné meno výrobcu jednotlivých logických celkov (neplatí v prípade poskytovania služieb) |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Sídlo: |  |
| Kontakt: |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Logický celok** | | | **Cena bez DPH** |
| Typové označenie tovaru/počet kusov | Požadované | Váš návrh (parametre resp. áno/nie) |  |
| **Modul kontajnerov** | **Celkové rozmery modulu kontajnerov**   * Vonkajšia dĺžka: 12,00 m * Vonkajšia šírka: 7,50 m – * Vonkajšia výška: 5,90 – 6,00 m   **Konštrukcia: - Zváraná** konštrukcia: stĺpy 100 x 100 x 5 mm; IPE 160 mm - Oceľové prvky sú pred lakovaním prúdovo vyčistené, odmastené, penetrované epoxidovanou farbou + lakované povrchovou polyuretánovou farbou v prevedení RAL 7016.  **Strecha:**   * Jednostranný spad – 3 % * Zložená zo sendvičového panela s hrúbkou 100 mm PIR pena * Hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,22 W (m2\*K) * Farebné prevedenie RAL 9006/9010   **Steny:**   * Vonkajšie steny: zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou 100 mm PIR pena - Hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,22 W / (m2\*K) * Farebné prevedenie RAL 7016/9010   **Podlaha:**   * Sendvičový panel s hrúbkou 100 mm PIR pena * Zvárané oceľové rošty - MFP doska s hrúbkou 18 mm - PVC linoleom (podľa výberu)   **Okná a dvere:**   * Okno plastové francúzske 2 000 x 1 000 mm (RAL 7016) – 6 ks Okno plastové otváracie 1 200 x 1 200 mm (RAL 7016) – 8 ks Dvere: Exteriérové technické dvere 2 100 x 1 500 mm (RAL 7016) – 1 ks   **Elektroinštalácia:** - Osvetlenie a inštalácia zásuviek spolu s rozvádzačom - Elektrická schránka s ističmi – 1 ks - Nakonfigurované zástrčky – 20 ks - Nakonfigurované svietidlá – 10 ks  **Doplnkové vybavenie:** Exteriérová úprava: - Sendvičové panely (RAL 7016) – antracit |  |  |
| **Ďalšie požiadavky k dodaniu tovaru** | Dodanie do miesta určenia |  |  |
|  | Dodanie nového, nepoužívaného tovaru |  |  |
|  | Termín dodania do 30 dní od schválenia Verejného obstarávania zo strany RO |  |  |
|  | Inštalácia a uvedenie do prevádzky |  |  |
|  | Záručná doba 24 mesiacov Vrátane bezplatného záručného servisu a 1x ročne bezplatnej odbornej skúšky zariadenia vrátane dopravných nákladov počas záručne doby. Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy. |  |  |
|  | Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak je potrebný náhradný diel z dovozu do 24 hodín od dodania náhradného dielu, najneskôr do 10 prac. dní od nástupu na opravu. |  |  |
|  | Na vyžiadanie sa požaduje predložiť prehlásenie o zhode od výrobcu a certifikát výrobcu, ktorým sa preukazuje autorizovaný predaj a servis na zariadenie. |  |  |
| **Cena spolu bez DPH** |  |  |  |

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V.....................................dňa,....................................... ................................................................

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby